

ПЕРЕЧЕНЬ

норм бесплатной выдачи СИЗ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование профессии (должности) | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Нормы выдачи на год, (штуки, пары, комплекты) |
| 1. | Библиотекарь | Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1.шт. (п.30 Типовых норм[[1]](#endnote-1)) |
| 2. | Водитель легкового, грузового автомобиля, автобуса  | Жилет сигнальный, повышенной видимостиКостюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с точечным покрытиемПерчатки с полимерным покрытием или из резиновых материалов | 1 шт.(п.2 Типовых норм[[2]](#endnote-2))1 шт. (п.11 Типовых норм¹)12 пар6 пар |
| 3. | Дворник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийФартук из полимерных материалов с нагрудникомСапоги резиновые с защитным подноскомПерчатки с полимерным покрытием*При выполнении наружной зимней работы дополнительно*\*:Костюм или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладкеБотинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом | 1 шт. (п.23 Типовых норм¹)2 шт.1 пара6 пар1 шт. на 2 года 1 шт. на 3 года |
| 4. | Инженер-электроник | Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытиемБоты или галоши диэлектрическиеПерчатки диэлектрическиеОчки защитные или щиток защитный лицевой | 1 шт. (п.39 Типовых норм¹) 6 пардежурныедежурныедо износа |
| 5.  | Кладовщик | Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытием | 1 шт. (п.49 Типовых норм¹) 6 пар |
| 6. | Лаборант | Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийФартук из полимерных материалов с нагрудникомПерчатки с полимерным покрытиемОчки защитныеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | 1 шт. (п.62 Типовых норм¹)дежурный12 шт.до износадо износа |
| 7. | Мастера производственного обучения (слесарные, токарные, фрезерные, столярные мастерские, станки с ЧПУ) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытием илиПерчатки с точечным покрытиемЩиток защитный лицевой илиОчки защитныеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее*При выполнении работ по охлаждению деталей смазочно-охлаждающими жидкостями дополнительно:*Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. на 1,5 года (п.29 Типовых норм¹)12 пардо износадо износадо износадо износа2 шт. |
| 8. | Мастер производственного обучения (сварочные работы) | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металлаБотинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла илиСапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металлаПерчатки с полимерным покрытием илиПерчатки с точечным покрытиемПерчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металлаБоты или галоши диэлектрические илиКоврик диэлектрическийПерчатки диэлектрическиеЩиток защитный термостойкий со светофильтром илиОчки защитные термостойкие со светофильтромОчки защитныеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | 1 шт. (п.17 Типовых норм¹)2 пары2 пары6 пардо износа12 пардежурныедежурныедежурныедо износадо износадо износадо износа |
| 9. | Мастер производственного обучения (радиомонтажная мастерские)  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытиемПерчатки резиновые или из полимерных материаловОчки защитные | 1 шт. (п.137 Типовых норм¹)6 пар12 пардо износа |
| 10. | Мастер производственного обучения (электромонтажная мастерская) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий илиХалат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийСапоги резиновые с защитным подноскомПерчатки с полимерным покрытием илиПерчатки с точечным покрытиемБоты или галоши диэлектрическиеПерчатки диэлектрическиеЩиток защитный лицевой илиОчки защитныеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | 1 шт. (п.189 Типовых норм¹)1 комплект1 пара12 пардо износадежурныедежурныедо износадо износадо износа |
| 11. | Механик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с точечным покрытиемОчки защитныеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | 1 шт. (п.62 Типовых норм¹)4 парыдо износадо износа |
| 12. | Охранник | Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. (п.163 Типовых норм¹) |
| 13. | Плотник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытием илиПерчатки с точечным покрытиемОчки защитные | 1 шт. (п.127 Типовых норм¹)12 пардо износа |
| 14. | Слесарь-сантехник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийСапоги резиновые с защитным подноскомПерчатки с полимерным покрытиемПерчатки резиновые или из полимерных материаловЩиток защитный лицевой или очки защитныеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | 1 шт. (п.148 Типовых норм¹)1 пара12 пар12 пардо износадо износа |
| 15. | Слесарь-электрик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийСапоги резиновые с защитным подноскомПерчатки с полимерным покрытиемБоты или галоши диэлектрическиеПерчатки диэлектрическиеОчки защитныеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | 1 шт. (п.193 Типовых норм¹)1 пара6 пардежурныедо износадо износадо износа |
| 16. | Слесарь по ремонту оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытиемПерчатки резиновые или из полимерных материаловЩиток защитный лицевой или очки защитныеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | 1 шт. (п.148 Типовых норм¹)12 пар12 пардо износадо износа |
| 17. | Техник смотритель здания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. (п.27 Типовых норм¹) |
| 18. | Уборщик служебных помещений | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Перчатки с полимерным покрытиемПерчатки резиновые или из полимерных материалов | 1 шт. (п.171 Типовых норм¹)6 пар12 пар |

ПЕРЕЧЕНЬ

норм бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование профессии (должности) | Наименование работ и производственных факторов | Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств  | Норма выдачи на 1 месяцсогласно Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. №1122н |
| 1.Очищающие средства |
| все работники и учащиеся | работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями. | мыло или жидкие моющие средства для мытья рук | 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах). Использование смывающего средства, имеющегося в наличии в санитарно-бытовых помещениях. (п.7 Норм) |
| рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания,уборщик служебных помещений, дворник, водитель автомобиля, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту оборудования, плотник, механик, мастера производственного обучения | работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том числе угольная, металлическая). | твердое туалетное мыло или жидкие моющие средства | 300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)(п.8 Норм |
| 2.Защитные средства |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, дворник | Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, смазочно-охлаждающими жидкостями (далее - СОЖ) на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и веществами. | Средства гидрофильного действия (впитывающие влагу, увлажняющие кожу) | 100 мл (п.1 Норм) |
| уборщик служебных помещений, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания. | Работы с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на водной основе, дезинфицирующими средствами, растворами и другими водорастворимыми , материалами и веществами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки), закрытой спецобуви. | Средства гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу) | 100 мл(п.2 Норм) |
| дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, плотник, механик, водитель | Наружные, сварочные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C или воздействием пониженных температур, ветра.  | Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи) | 100 мл(п.4 Норм) |
| дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, плотник, механик, техник смотритель здания |  Наружные работы (сезонно, при температуре выше 0° Цельсия) в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных. | Средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) | 200 мл(п.6 Норм) |
| 3.Регенерирующие, восстанавливающие средства |
| водитель автомобиля, дворник,рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, механик, уборщик служебных помещений, слесарь-сантехник, плотник. | Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с водой и водными растворами (предусмотренные технологией), дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими рабочими материалами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки); негативное влияние окружающей среды | Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии | 100 мл(п.10 Норм) |

ПЕРЕЧЕНЬ

санитарно-бытовых помещений, в которых обеспечивается постоянное

наличие мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование санитарно-бытовых помещений общественного пользования | количество | место расположение |
| туалетная комната | 5 помещений | 1 этаж |
| туалетная комната | 5 помещений | 2 этаж |
| туалетная комната | 2 помещения | 3 этаж |
| туалетная комната | 1 помещение | 4 этаж |

\*Примечание:

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nп/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) |
|  |  | I | **II** | III | IV | особый |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | **2** | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | **2** | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке | 2,5 | **2** | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке | 2,5 | **2** | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке | 2,5 | **2** | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Полушубок | 0 | **0** | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | **1,5** | 1,5 | 1 | 1 |
| 8 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | **1,5** | 1,5 | 1 | 1 |
| 9 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 | **1,5** | 1,5 | 1 | 1 |
| 10 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 | **1,5** | 1,5 | 1 | 1 |
| 11 | Валенки с резиновым низом | 4 | **3** | 2,5 | 2 | 2 |

Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь в ГБПОУ СПТ им.Музрукова выдается только на соответствующий сезон на период с 01 октября по 30 апреля. По истечении зимнего периода она сдается на хранение на склад.

1. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». [↑](#endnote-ref-1)
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 № 297 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи, сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики». [↑](#endnote-ref-2)